|  |
| --- |
| **Istruzioni per l’uso**ai sensi del § 14 GefStoffV (*ndt.: ordinanza sulle sostanze pericolose*)  |
| **Area di azione:****Luogo di lavoro:****Attività:** |  |
| **Designazione della sostanza pericolosa** |
| **Cleanet® GR 11** |
| **Rischi per le persone e l’ambiente** |
|  | - |
| **Misure precauzionali e regole comportamentali** |
|  | Garantire un’ottima ventilazione del luogo di lavoro. Non fumare, mangiare o bere nei luoghi di lavoro e nei magazzini. Inoltre, non conservare cibi, bevande o tabacco. Dispositivi di sicurezza obbligatori: occhiali di sicurezza o protezione del viso Segnalare immediatamente qualsiasi malfunzionamento al proprio supervisore. Effettuare correttamente e con cautela le riparazioni necessarie. Le tubazioni devono essere completamente svuotate. Evitare che il liquido evapori o schizzi quando viene versato. Trasportare i contenitori fragili contenenti la sostanza solo in combinazione con un altro contenitore aggiuntivo (ad es. secchio di plastica con manico). Versare solo in contenitori puliti e resistenti agli alcali. |
| **Comportamento in caso di pericolo** |
|  | In caso di incendio, seguire scrupolosamente le istruzioni operative.Spegnere piccoli incendi con un estintore a CO2 o a polvere o con un getto d’acqua a spruzzo. Se possibile diluire con abbondante acqua. Evitare l’inalazione di polveri, vapori o fumi: utilizzare un respiratore.Se si notano perdite o fughe, informare immediatamente il proprio supervisore o la direzione aziendale. |
| **Pronto soccorso** |
|  | Lavare accuratamente la pelle interessata con acqua e sapone. In caso di un contatto con la pelle molto ampio, sciacquare immediatamente con la doccia d’emergenza e rimuovere delicatamente gli indumenti bagnati. Risciacquare quindi la pelle con abbondante acqua e, se necessario, utilizzare con un detergente come Previn. In caso di ustioni, raffreddare la pelle con acqua fredda fino a quando il dolore svanisce. Non bendare ustioni su viso e occhi. Richiedere assistenza medica. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per alcuni minuti e informare il supervisore. Dopo l’assistenza aziendale interna consultare un oculista. In caso di ingestione, bere molta acqua, se disponibile con l’aggiunta di carboni attivi. Per quanto possibile, non vomitare. Se il soggetto è svenuto, provvedere a tenerlo in posizione stabile su un fianco. Chiamare o consultare un medico. In caso di inalazione, fornire aria fresca, riposo e calore. Chiamare un medico se necessario. |
| **In caso di emergenza:** **Medico competente per il primo intervento****Chiamata di emergenza****Vigili del fuoco** |
| **Corretto smaltimento** |
| _Pic29 | Assorbire il liquido fuoriuscito con un apposito legante universale e consegnarlo all’ente responsabile dello smaltimento in contenitori chiusi. Lo stesso vale per i rifiuti. Piccole quantità possono essere diluite con acqua e scaricate nella rete fognaria. |
|  **Realizzazione** **Collaudo** **Autorizzazione****Data****Nome****Firma** |