|  |  |
| --- | --- |
| **Instrukcja eksploatacji**  według § 14 GefStoffV (Prawa o Materiałach Niebezpiecznych) | |
| **Strefa robocza:**  **Miejsce pracy:**  **Czynność:** |  |
| **Nazwa materiału lub substancji niebezpiecznej** | |
| **Cleanet® GR 11** | |
| **Zagrożenia dla ludzi i środowiska** | |
|  | - |
| **Środki bezpieczeństwa i zasady postępowania** | |
|  | Zapewnić w miejscu pracy bardzo dobrą wentylację nawiewną i wywiewną. W pomieszczeniach roboczych i magazynowych nie palić, nie jeść i nie pić. Nie przechowywać wraz z żywnością, napojami oraz tytoniem. Przepisowe wyposażenie ochronne: - Okulary ochronne lub przyłbica chroniąca twarz Wszelkie stwierdzone usterki natychmiast zgłaszać przełożonemu. Naprawy prowadzić fachowo i ostrożnie. Rurociągi należy całkowicie opróżnić. Unikać przy przelewaniu unikać parowania i rozprysku. Pojemniki wykonane z materiałów kruchych i zawierające przedmiotową substancję należy transportować wyłącznie w pojemnikach osłonowych (np. w wiadrach plastikowych z uchwytem). Przelewać tylko do czystych pojemników odpornych na działanie alkaliów. |
| **Postępowanie w przypadku zagrożenia** | |
|  | W razie prowadzenia akcji gaśniczej koniecznie przestrzegać instrukcji zakładowych. Niewielkie pożary gasić gaśnicami CO2 lub proszkowymi, lub strumieniem rozprysku wodnego. W razie mo żliwości, rozcieńczać dużą ilością wody. Unikać wdychania pyłów, oparów lub gazów pożarowych; stosować aparat oddechowy. W razie wystąpienia nieszczelności lub wycieku płynu natychmiast powiadomić przełożonego lub kierownictwo zakładu. |
| **Pierwsza pomoc** | |
|  | Skórę mającą kontakt dokładnie zmyć wodą i mydłem. W razie kontaktu preparatu ze skórą na dużej powierzchni natychmiast spłukać ją prysznicem ratunkowym i ostrożnie zdjąć zanieczyszczone ubranie. Następnie, przepłukać skórę dużą ilością wody i powlec skórą środkiem płuczącym, np. Previnem. Po wystąpieniu oparzenia schłodzić skórę zimną wodą do chwili ustąpienia bólu. Nie opatrywać poparzeń twarzy i oczu. Zapewnić specjalistyczną opiekę lekarską. Po kontakcie z oczami natychmiast przystąpić do wielominutowego płukania wodą oraz powiadomić przełożonego. Po zaopatrzeniu przez zakład pracy zapewnić opiekę okulisty. Po połknięciu preparatu należy pić dużo wody, w miarę możliwości z dodatkiem węgla aktywnego. W miarę możliwości unikać wymiotów. W razie utraty przytomności zapewnić stabilną boczną pozycję leżącą. Sprowadzić lub wezwać lekarza. Po zainhalowaniu zapewnić dostęp do świeżego powietrza oraz zapewnić spokój i ciepło. W razie potrzeby poinformować lekarza. |
| **W nagłym przypadku:**  **Ratownik pierwszej pomocy, właściwy lekarz**  **Numer ratunkowy**  **Straż Pożarna** |
| **Prawidłowa utylizacja** | |
| _Pic29 | Zebrać rozlaną ciecz za pomocą odpowiedniego uniwersalnego środka absorbującego i przekazać do utylizacji do właściwego punktu, jak i również odpady w zamkniętych pojemnikach. Niewielkie ilości mogą być rozcieńczane wodą i odprowadzane do kanalizacji. |
| **Sporządzenie** **Kontrola** **Uwolnienie**  **Data**  **Nazwisko**  **Podpis** |