|  |  |
| --- | --- |
| **Betriebsanweisung**  gemäß § 14 GefStoffV | |
| **Arbeitsbereich:**  **Arbeitsplatz:**  **Tätigkeit:** |  |
| **Gefahrstoffbezeichnung** | |
| **Cleanet® OR 6** | |
| **Gefahren für Mensch und Umwelt** | |
|  | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | |
|  | Auf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten. Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Getränke oder Tabak aufbewahren. Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht durchführen. Rohrleitungen müssen vollständig entleert werden. Zerbrechliche Gefäße mit der Substanz nur unter Verwendung eines Überbehälters (z.B. Plastikeimer mit Griff) transportieren. Nur in saubere und laugefeste Gebinde umfüllen.. |
| **Verhalten im Gefahrfall** | |
|  | Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten. |
| **Erste Hilfe** | |
|  | - |
| **Im Notfall:**  **Ersthelfer zuständiger Arzt**  **Notruf**  **Feuerwehr** |
| **sachgerechte Entsorgung** | |
| _Pic29 | - |
| **Erstellung Prüfung Freigabe**  **Datum**  **Name**  **Unterschrift** |