|  |
| --- |
| **Instrucciones de servicio**con arreglo al § 14 de la Ordenanza sobre Sustancias Peligrosas (GefStoffV)  |
| **Área de trabajo:****Puesto de trabajo:****Actividad:** |  |
| **Denominación de la sustancia peligrosa** |
| **Cleanet® GR 11** |
| **Riesgos para las personas y para el medioambiente** |
|  | - |
| **Medidas de protección y normas de comportamiento** |
|  | Garantice una buena ventilación en el puesto de trabajo. No fume, ni coma ni beba en los espacios de trabajo ni en los almacenes. Tampoco almacene alimentos, bebidas o tabaco. Equipo de protección obligatorio: - Gafas de protección o protección facial Informe inmediatamente a su supervisor de cualquier avería. Realice las reparaciones correctamente y con precaución. Las tuberías deben vaciarse completamente. Al trasvasarlo, evite que se evapore o que se produzcan salpicaduras. Transporte los recipientes frágiles que contengan la sustancia dentro de otro recipiente (p. ej., un cubo de plástico con asa). Trasváselo únicamente a recipientes limpios y resistentes a soluciones alcalinas. |
| **Comportamiento en caso de peligro** |
|  | En caso de incendio, siga estrictamente los procedimientos de la empresa.Extinga los pequeños incendios con un extintor de CO2 o de polvo o mediante aspersión de agua. Si es posible, di luya con abundante agua. Evite la inhalación de polvo, vapores o gases de combustión - Utilice un equipo de respiración.Si se producen fugas o derrames de líquidos, informe inmediatamente a su supervisor o a la dirección de la empresa. |
| **Primeros auxilios** |
|  | Lave bien la piel afectada con agua y jabón. Si hay grandes áreas de piel humedecida, enjuáguese inmediatamente con una ducha de emergencia y quítese la ropahumedecida con cuidado. A continuación, lave la piel con abundante agua y, si es necesario, trátela con una solución como Diphotérine. En caso de que se produzcan quemaduras, enfríe la piel con agua fría hasta que el dolor desaparezca. No vende las quemaduras en la cara y en los ojos. Busque atención médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos y notifíquelo a su supervisor. Después de que haya sido atendido por el médico de la empresa, acuda a un oftalmólogo. En caso de ingestión, beba mucha agua y, si es posible, con carbón activado. Si es posible, evite vomitar. En caso de inconsciencia, tienda a la persona de lado en posición de recuperación. Avise a un médico o busque atención médica. En caso de inhalación, proporcione aire fresco, reposo y calor. Si es necesario, póngase en contacto con un médico. |
| **En casos de emergencia:** **Médico responsable de primeros auxilios****Teléfono de urgencias****Bomberos** |
| **Eliminación adecuada** |
| _Pic29 | Absorba el líquido derramado con un aglutinante universal adecuado y deposítelo, al igual que los residuos, en recipientes cerrados. Entréguelos al organismo responsable para su eliminación. En caso de pequeñas cantidades, éstas pueden diluirse con agua y verterse en el sistema de alcantarillado. |
|  **Elaboración** **Revisión** **Autorización****Fecha****Nombre****Firma** |