|  |
| --- |
| **Instructions de service**selon § 14 GefStoffV (règlement sur les produits dangereux) |
| **Secteur d’activité :****Lieu de travail :****Activité :** |  |
| **Désignation du produit dangereux** |
| **Cleanet® OR 6** |
| **Risques pour l'homme et l'environnement** |
|  | Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. |
| **Mesures de protection et règles de conduite** |
|  | Veiller à assurer une très bonne ventilation du poste de travail. Ne pas fumer, boire et manger dans les entrepôts et les locaux de travail. Ne pas entreposer non plus de nourriture, de boissons ou de tabac. Signaler immédiatement tout incident aux supérieurs hiérarchiques. Effectuer les réparations de manière conforme et avec précaution. La tuyauterie doit être complètement vidangée. Transporter les récipients fragiles avec la substance uniquement à l'aide d'un récipient de protection (par ex. un seau en plastique avec poignée). Transvaser uniquement dans des récipients propres et résistants aux solutions alcalines. |
| **Comportement en cas de danger** |
|  | Suivre scrupuleusement les consignes opérationnelles en cas de lutte anti-incendie. |
| **Premiers secours** |
|  | - |
| **En cas d’urgence :** **Médecin responsable des premiers secours****Appel d’urgence****Pompiers** |
| **Élimination professionnelle** |
| _Pic29 | - |
|  **Rédacteur** **Contrôle** **Validation****Date****Nom****Signature** |