|  |  |
| --- | --- |
| **Instrucțiuni de operare**  conform § 14 GefStoffV (regulamentul privind materialele periculoase) | |
| **Domeniul de lucru:**  **Locul de muncă:**  **Activitatea:** |  |
| **Denumirea materialului periculos** | |
| **Cleanet® OR 6** | |
| **Pericole pentru persoane și mediu** | |
|  | Dăunător pentru organismele acvatice, pe termen lung. |
| **Măsuri de protecție și reguli de comportament** | |
|  | Asigurați o aerisire și ventilare corespunzătoare a locului de muncă. Nu fumați, nu consumați alimente sau băuturi la locurile de muncă și în depozite. Nu depozitați alimente, băuturi sau tutun la locul de muncă. În cazul în care apar deranjamente, anunțați imediat superiorii. Efectuați reparațiile în mod corespunzător și cu grijă. Conductele trebuie complet golite. Transportați recipiente fragile care conțin substanța numai cu ajutorul unui recipient acoperitor (ex., o găleată de plastic cu mâner). Transvazați numai în recipiente curate și rezistente la alcalii. |
| **Comportament în caz de pericol** | |
|  | În caz de stingere a incendiilor, urmați cu atenție instrucțiunile în vigoare. |
| **Prim ajutor** | |
|  | - |
| **În caz de urgență:**  **Primul medic responsabil**  **Apel de urgență**  **Pompierii** |
| **eliminarea corespunzătoare** | |
| _Pic29 | - |
| **Executare** **Verificare** **Eliberare**  **Data**  **Numele**  **Semnătura** |